Vývojový kit TinyLab

Aktivita 3.2

*Vypiš do sériového monitoru hodnotu na jezdci potenciometru.*

Aktivita 3.2

Kde ho najdu?

Jaký je to pin?

Je to vstupní nebo výstupní zařízení?

*Pro čtení hodnoty z pinu použiji jaký příkaz?*

analogRead()

digitalRead()

*Jakou nejnižší a jakou nejvyšší hodnotu bude mít hodnota z jezdce?*

nejvyšší hodnota

nejnižší hodnota