Vývojový kit TinyLab

Aktivita 5.1

*****Zjisti, při jaké nejmenší analogové hodnotě dojde k sepnutí relé.*

Aktivita 5.1

****

*Nejmenší hodnota potřebná pro sepnutí relé je:*