Vývojový kit TinyLab

Aktivita 7.2

**** *Vytiskni na sériový monitor číslo, které se bude zvětšovat při otáčení hřídele rotačního enkodéru po směru hodinových ručiček a zmenšovat při otáčení hřídele proti směru hodinových ručiček.*

Aktivita 7.2

****

*INPUT x INPUT\_PULLUP*