**Pracovní list**

Příkaz delay(200)

*tento příkaz pozastaví celý program na dobu 200 milisekund.*

*Jsou dány 3 programy.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | void loop() {  digitalWrite (LED, HIGH);  delay(200);  digitalWrite (LED, LOW);  } |
|  | void loop() {  digitalWrite (LED, HIGH);  digitalWrite (LED, LOW);  delay(200);  } |
|  | void loop() {  digitalWrite (LED, HIGH);  delay(200);  digitalWrite (LED, LOW);  delay(200);  } |

*1. Zakroužkuj správnou odpověď.*

V případě 1 LED dioda:

a) bliká

b) svítí

c) nesvítí

V případě 2 LED dioda:

a) bliká

b) svítí

c) nesvítí

V případě 3 LED dioda:

a) bliká

b) svítí

c) nesvítí