Vývojový kit TinyLab

Aktivita 1.2

Aktivita 1.2



*Připoj TinyLab k počítači, nastav software a pomocí programu rozsviť diodu L1.*



*Použij tyto příkazy.*

const int LED = 13;

pinMode (LED, OUTPUT);

digitalWrite (LED, HIGH);