Vývojový kit TinyLab

Aktivita 3.2

*****Vypiš do sériového monitoru hodnotu na jezdci potenciometru.*

Aktivita 3.2

* Kde najdu potenciometr?
* Jaký je to pin?
* Je to vstupní nebo výstupní zařízení?

****

*Pro čtení hodnoty z pinu použiji jaký příkaz?*

analogRead()

digitalRead()

*****Jakou nejnižší a jakou nejvyšší hodnotu bude mít hodnota z jezdce?*

nejvyšší hodnota

nejnižší hodnota