Vývojový kit TinyLab

Aktivita 9.1

*****Doplň program. Nastav, aby se vypsalo na horní řádek tvé jméno a pohybovalo se doprava. Na spodním řádku bude tvé příjmení.*

Aktivita 9.1

#include <Wire.h>

#include <LiquidTWI2.h>

LiquidTWI2 lcd(●); //tady má být adresa

String text1 = "TinyLab";

void setup() {

lcd.setMCPType(LTI\_TYPE\_MCP23008);

lcd.begin(●); //tady má být velikost displeje

lcd.setBacklight(LOW);

}

void loop() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(text1);

lcd.scrollDisplayLeft();

delay(300);

}