**Pracovní list**

*Při kompilaci tohoto programu došlo k chybovému hlášení (na obrázku dole).*

1. void setup() {
2. pinMode(13, OUTPUT)
3. }
4. void loop() {
5. digitalWrite(13, HIGH);
6. digitalWrite(13, LOW);
7. delay(100);
8. }

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

***Otázky:***

Na jaké řádce se nachází chyba, aby mohla proběhnout kompilace programu?

Jak tuto chybu odstraníš?

Po spuštění programu je:

1. LED dioda zhasnutá
2. LED dioda svítí
3. LED dioda bliká

Jakou změnu uděláš v programu, aby LED dioda blikala?