Vyučovací pomůcka

**Sériová komunikace**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| činnost |  | příklad ze školy |  | TinyLab |
| **začátek** |  | *zvonek na začátku hodiny* |  | Serial.begin(9600); |
| **přenos informací** |  | *vyučovací hodiny (výklad, dotazy)* |  | Serial.println(“Dnes vám budu vyprávět o …. “); |
| **konec** |  | *zvonek na konci hodiny* |  | Serial.end(); |

**Program v TinyLabu**

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.print("Ahoj: ");

Serial.println("tohle je sériová komunikace.");

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

}